## vrrp address

> 本インタフェースで動作するルータグループの仮想IPアドレスを指定します。
> ownerを指定した場合は、IPアドレスを指定する必要がありません。
> 行ってください。
> 自分がMasterルータの場合であっても通常、実IPアドレスと違うアドレスをグループの仮想IPアドレスとして指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　EWANのVRRPルータアドレスを192.168.0.254に設定する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#vrrp 1 address 192.168.0.254

### コマンド書式

> vrrp <vrid> address <VRRPルータアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> vrid | 本インタフェースで動作するVRRPルータのVRIDを設定します。 | 1〜255※1 | 省略不可
> VRRPルータアドレス | 本インタフェースに対してのIPアドレスとサブネットマスクを設定します。 | owner：本インタフェースの持つIPアドレスをVRRPルータのIPアドレスとして使用します。※2 IPアドレス形式：同一VRID値を持つ仮想ルータ間で使用されるIPアドレスを設定します。 | 省略不可

> ※１：VRIDの設定範囲は1〜255となりますが、１台の装置で有効となるVRIDは２つまでとなります。
> 同一のVRIDを複数のインターフェースに適用することは可能です。

> ※２：VRRP owner設定を使用する場合には、同じVRIDで動作する全インタフェースでowner設定を行ってください。
> また、同じVRIDで動作する全インタフェースで一致している必要があります。

> ※VRRPルータアドレスに関しては、仮想IPアドレスを参照してください。

### VRIDとは？

> VRRP機能で使用される、VRRPルータグループの識別子です。
> VRIDが同一のVRRPルータは、同じグループに所属します。

### Masterルータとは？

> VRIDが同じグループの中で、パケットの配送を行えるのがMasterです。
> 他のルータはバックアップとして待機し、Masterに障害が発生した場合に即座に動作を引き継ぎます。

### この設定を行わない場合

> VRRPアドレスの設定を行いません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ