## aggregate-address

> 経路情報を集約し、その情報をRIPngで通知します。通知する際は、集約後の経路情報のみを通知し、集約された元の情報は通知されません。
> この機能により、RIPngで通知するプレフィックスの数を減らすことができ、ネットワークを有効に利用することができるようになります。

> 例えば、以下のようなケースで有効です。

> EWAN側に、3ffe:1::/64ネットワーク、3ffe:2::/64ネットワーク、3ffe:3::/64ネットワーク・・・・等、1バイト目が3ffeであるネットワークが数多く存在する。
> ↓↓↓
> 3ffe::/8として、LAN側にRIPngで通知
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　3ffe:100::/32に集約してRIPngを通知します。

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)# aggregate-address 3ffe:100::/32

### コマンド書式

> aggregate-address <集約後のIPv6プレフィックス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 集約後のIPv6プレフィックス | 集約後のIPv6プレフィックスを設定します。 | IPv6プレフィックス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Aggregateしません。

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ