## sntp schedule

> サーバに問い合わせるスケジュールを指定します。
> ここで設定するスケジュールは、以下の項目です。
> ・FITELnet-F120起動時に問い合わせを行なうかどうか？
> ・何時間おきに問い合わせを行なうか／何時に問い合わせを行なうか？
> FITELnet-F120起動時に問い合わせを行なう場合は、bootを指定します。
> 次に問い合わせを行なう間隔もしくは時間の設定は"interval"もしくは"time"で設定します。

### 設定例１　FITELnet-F120起動時に問い合わせを行い、起動後は1時間おきに問い合わせる

> Router(config)#sntp schedule boot interval 1

### 設定例２　FITELnet-F120起動時には問い合わせを行なわず、起動後は毎日12:00に問い合わせを行なう

> Router(config)#sntp schedule time 12:00

### コマンド書式

> sntp schedule [boot] interval < 問い合わせ間隔 >

> sntp schedule [boot] time < 問い合わせ時刻 >

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> boot | 装置起動時にSNTPで時刻の問い合わせを行なうかどうか行なう場合に、bootを指定する | boot | 装置起動時には問い合わせを行なわない
> 問い合わせ間隔 | SNTPサーバに時刻を問い合わせる間隔（単位：時間） ※0を指定した場合は、問い合わせを行いません | 0〜65535 | 省略不可
> 問い合わせ時刻 | SNTPサーバに時刻を問い合わせる時刻（時：分） 毎日この時刻に、にSNTPサーバに時刻を問い合わせる ※0:0を指定した場合は、問い合わせを行いません。 | 0:0〜23:59 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 起動時問い合わせ | しない
> 問い合わせ間隔 | 1時間

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ