## ip directed-broadcast

> インタフェースのネットワークブロードキャストアドレス宛の中継パケットを、ブロードキャストパケットとして中継する場合に設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　LANインタフェースに対して、ダイレクトブロードキャストを行う

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ip directed-broadcast

### コマンド書式

> ip directed-broadcast

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> インタフェースのネットワークブロードキャストアドレス宛の中継パケットは、廃棄します。

### ダイレクトブロードキャスト機能とは？

> 中継パケットにおいて、インタフェースのネットワークブロードキャストアドレス宛のパケットを、そのインタフェースの配下の端末に対してブロードキャスト中継する機能を、ダイレクトブロードキャストといいます。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ