## ip nat pool

> NAT変換する際の、変換後のIPアドレス範囲を指定します。NAT変換（NAT+ではない）する場合に指定する必要があります。
> このコマンドでは、プール名称・変換後のIPアドレス範囲（Start/End）を指定し、実際にNAT変換するインタフェースで、使用するプール名を指定します。
> ここで指定する範囲と、実際にNAT変換するインタフェースのIPアドレスが重複している場合は、NAT変換できません。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例　変換後のアドレスとして、158.xxx.xxx.2〜158.xxx.xxx.7を指定する（プール名：pool1）

> Router(config)#ip nat pool pool1 158.xxx.xxx.2 158.xxx.xxx.7

### コマンド書式

> ip nat pool <プール名> <変換後のアドレス：先頭> <変換後のアドレス：最後>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> プール名 | プールの名称を指定します。 PPPoEインタフェース設定モード/EWANインタフェース設定モードで、NATのコマンドを設定する場合に指定するプール名として使用しますので、わかりやすい名称にしてください。 | - | 省略不可
> 変換後のアドレス：先頭 | NAT変換における、変換後のアドレスを 範囲指定する場合の先頭アドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> 変換後のアドレス：最後 | NAT変換における、変換後のアドレスを 範囲指定する場合の最後のアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可

> 最大エントリ：8エントリ

### NAT機能とは・・・

> LAN側にローカルアドレスを割り当てている場合、そのままのアドレスでは公共のネットワーク（インターネット等）に接続することはできません。
> このような場合に、ローカルアドレスをグローバルアドレスに変換して、インターネットに接続できるようにする機能がNAT（Network Address Translation）です。
> FITELnet-F120では、複数のアドレスに変換する機能をNAT機能、１つのアドレスに集約する機能をNAT+機能と呼んでいます。
> 以下にイメージ図を示します。図はPPPoEを使用する例となっていますが、EWANでも同様です。

NAT機能

NAT+機能

### 他のコマンドとの連携

> NAT機能を使用するインタフェースで、NAT機能の設定（ip nat insideコマンド）を行なう必要があります。
> その際、NAT変換後のアドレスとして、ip nat poolコマンドで指定したプール名を指定します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ