## vrrp auth-type

> 本論理インタフェースで動作するVRRPルータの認証方法及び認証データを設定します。
> 認証を行う場合は、同一グループ内で同じパスワードを使用しないとグループ形成が行えません。
> 本設定のtext-passwordは、古いVRRPプロトコルとの互換性のために用意されたものであり、セキュリティレベルの向上に寄与するものではありません。通常は、auth-type none-authでご利用ください。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　認証方式をtext-passwordとし、認証パスワードをvrrppassとします

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#vrrp 1 auth-type text-password vrrppass

### コマンド書式

> vrrp <vrid> auth-type <認証タイプ> <認証パスワード>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> vrid | 本インタフェースで動作するVRRPルータのVRIDを設定します。 | 1〜255※1 | 省略不可
> 認証タイプ | パケットの認証タイプを設定します。 | none-auth:認証を行なわない。※2 text-password:8文字以内のテキストデータを使用して認証を行なう。 | 省略不可
> 認証パスワード | 認証タイプに”text-password”を指定した場合に、パスワード文字列を設定します。 | 8文字以内の英数字 | 省略不可

> ※１：VRIDの設定範囲は1〜255となりますが、１台の装置で有効となるVRIDは２つまでとなります。
> 同一のVRIDを複数のインターフェースに適用することは可能です。

> ※2： 認証タイプにnone-authを選択した場合は、認証パスワードは入力できません。

### VRIDとは？

> VRRP機能で使用される、VRRPルータグループの識別子です。
> VRIDが同一のVRRPルータは、同じグループに所属します。

### この設定を行わない場合

> none-authが設定されます。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ