## idle-timer send

> 送信データに関する無通信監視時間（秒）を設定します。
> ここで指定した時間送信データがない場合は、ダイヤルアップ接続を切断します。

### 設定例１　送信データに関する無通信監視時間を60秒に設定します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#idle-timer send 60

### コマンド形式

> idle-timer send　{off | <1〜3600>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> off | <1〜3600> | 送信データに関する無通信監視時間を設定します。 | off | 無通信監視を行いません。 | 省略不可
> 1〜3600

### この設定を行わない場合

> 送信するデータが60秒間無い場合は、ダイヤルアップ接続を切断します。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ