## crypto map

> インタフェースに対応付けるVPNセレクタのMAP名を定義します。
> VPNセレクタは、crypto mapコマンドで、VPNセレクタ設定モードに移行して、設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　EWAN1インタフェースに、MAP名（Tokyo)のVPNセレクタを対応付けます

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#crypto map mymap

### コマンド書式

> crypto map <セレクタ名称>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> セレクタ名称 | crypto map コマンドで指定したセレクタ名称を指定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> このインタフェースでは、VPN（IPsec）を使用しません。

## 設定モード

> EWAN／PPPoEインタフェース設定モード
> ダイヤルアップインタフェース設定モード
> IPsecインタフェース設定モード

トップページへ