## ppp bap bacp

> MP接続する時に、bacpを使用するかどうかを設定します。
> 使用する際は、新版、旧版の設定ができます。

### 設定例１　bacp（新版）を使用してMP接続で接続します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#ppp bacp new

### コマンド形式

> ppp bap bacp {off | old | new}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> off | old | new | MP接続する時に、bacpを使用するかどうかの設定をします。また、使用する場合は、新版、旧版の設定もします。 |
> off | bacpを使用しません。
> old | bacpの旧版を使用します。
> new | bacpの新版を使用します。
> | off

### この設定を行わない場合

> MP接続時にbacpを使用しません。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ