## forced disconnect packet

> 1日（24時間）で送受信を許可するパケット数を指定します。
> 送受信パケット数がここで設定した値を超えた場合は、現在接続中であれば切断し、以降の発信動作を停止します。
> forced disconnect cumulative-timeコマンドとは異なり、発信制限がかかると、自動では解除されません。
> 発信制限は、clear forced disconnect packet mobileコマンドにより解除できます。
> ・現在の状況は、show limiter packet statusコマンドで確認できます。
> ・発信が制限されている場合は、clear forced disconnect packetで解除することができます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

> ※回線接続中に設定を変更してrefreshした場合、タイマはそのまま保持されます。
> また、強制切断のタイマが設定値を超えていた場合、接続は強制的に解除されます。

### 設定例１　24時間の送受信パケット数を75000パケットに制限する

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#forced disconnect packet 75000

### コマンド形式

> forced disconnect packet　<上限パケット数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 上限パケット数 | 1日（24時間）で送受信を許可するパケット数を指定します。offを指定することによりパケット数の制限が無くなります。 ※このパケット数は、ルータ内部で算出している数値であり、目安です。 | off 1〜4294967294 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 送受信を許可するパケット数を制限しません。

### 参考

> 1パケットは、128バイトのユーザデータとして算出しています

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ