## speed-duplex

> Ethernetの通信速度/デュプレックス（全二重or半二重）を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　LAN（ポート番号4）の通信速度を、100Mbps/Fullデュプレックス（全二重）に設定する

> Router(config)#line lan 1 Router(config-line lan 1)# speed-duplex 4 100-full

### コマンド書式

> speed-duplex <インタフェース番号> < 通信速度とデュプレックス >

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース番号 | LANインタフェースには、4つのポートがあるので、その番号を指定します。 EWANインタフェースの場合は、"1"を指定します。 |
> LANインタフェース | 1〜4
> EWAN#1,EWAN#2インタフェース | 1
> | 省略不可
> 通信速度とデュプレックス | 設定しているEthernetインタフェースの通信速度／デュプレックスを設定します。 |
> 10-full | 10Mbps/Fullデュプレックス
> 10-half | 10Mbps/Halfデュプレックス
> 100-full | 100Mbps/Fullデュプレックス
> 100-half | 100Mbps/Halfデュプレックス
> auto | AUTOネゴシエーション
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> AUTOネゴシエーションで動作します。

## 設定モード

> Ethernet設定モード

トップページへ