## neighbor timers

> 特定のBGPピアの各種タイマーをセットします。
> KeepAlive送信間隔と路情報を削除するまでの時間の設定と、コネクトタイマの設定に分けて行います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）に対応するKeepAliveの送信間隔を10秒、BGPピアがいなくなってから経路情報を削除するまでの時間を30秒とする

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 timers 10 20

### 設定例２　BGPピア（10.0.0.1）に対応するコネクトタイマを100秒に設定する

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 timers connect 100

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> timers { <KeepAlive送信間隔> <経路情報を削除するまでの時間> | connect <コネクトタイマ> }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> KeepAlive送信間隔 | KeepAlive送信間隔（単位：秒）を指定します | 0〜65535 | 省略不可
> 経路情報を削除するまでの時間 | 経路情報を削除するまでの時間（単位：秒）を設定します。 | 0〜65535 | 省略不可
> connect <コネクトタイマ> | BGPコネクトタイマ（単位：秒）を設定します。 | 0〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> タイマの内容 | デフォルト値
> --- | ---
> KeepAlive送信間隔 | 60秒
> 経路情報を削除するまでの時間 | 180秒
> connect | 120秒

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ