## vrrp adver-interval

> 本論理インタフェースで動作するVRRPルータのADVERTISEMENTパケットの送信間隔を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ADVERTISEMENTパケットの送信間隔を3秒に設定する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#vrrp 1 adver-interval 3

### コマンド書式

> vrrp <vrid> adver-interval <送信間隔>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> vrid | 本インタフェースで動作するVRRPルータのVRIDを設定します。 | 1〜255※ | 省略不可
> 送信間隔 | Advertisementパケットの送信間隔（単位：秒）を設定します。 | 1〜30 | 省略不可

> ※１：VRIDの設定範囲は1〜255となりますが、１台の装置で有効となるVRIDは２つまでとなります。
> 同一のVRIDを複数のインターフェースに適用することは可能です。

### VRIDとは？

> VRRP機能で使用される、VRRPルータグループの識別子です。
> VRIDが同一のVRRPルータは、同じグループに所属します。

### ADVERTISEMENTパケットとは？

> Masterルータから定期的に送信される稼働状態確認用のパケットです。

### この設定を行わない場合

> ADVERTISEMENTパケットの送信間隔を1秒に設定します。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ