## match interface

> インタフェースを特定します。
> この設定は、RIPおよびBGPに対して有効となります。
> ここで指定したインタフェースに対してどのような処理をするかの設定となります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　RIPで直接ルートの情報をLANインタフェースにのみ送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match interface lan 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router rip Router(config-rip)#redistribute connected route-map map1

### 設定例２　BGPで直接ルートの情報をLANインタフェースのみ送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match interface lan 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#redistribute connected route-map map1

### コマンド書式

> match interface <インタフェース名>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | 特定するインタフェース名を指定します。 | インタフェース名形式 | 省略不可

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ