## caller

> 接続先アクセスポイントの電話番号を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　W01Kを使用して接続する場合は、 *99**24# に設定します

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#caller *99**24#

### 設定例2　AX510Nを使用して接続する場合は、057057XXXX##XXに設定します

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#caller 057057XXXX##XX

### コマンド形式

> caller <AP電話番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> AP電話番号 | 接続するアクセスポイントの電話番号を設定します。 | 32桁以下の英数字・記号 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 発信によるモバイル回線の接続ができません。

## 設定モード

> ダイヤルアップインタフェース設定モード

トップページへ