## set atomic-aggregate

> 経路情報のATOMIC-AGGREGATE属性を追加します。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、ATOMIC-AGGREGATE属性をつけて送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set atomic-aggregate Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set atomic-aggregate

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> ATOMIC-AGGREGATE属性を追加しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ