## router-id

> OSPFのルータIDを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　OSPFのルータIDを192.168.10.1にする

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#router-id 192.168.10.1

### コマンド書式

> router-id <ルータID>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> ルータID | OSPFのルータIDを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 全インタフェースのIPアドレスのうち最大のものをルータIDとします。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> PPPoEインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ