## match metric

> metric に一致する経路を特定します。
> この設定は、RIPおよびBGPに対して有効となります。
> ここで指定したメトリック値をもつ経路情報に対してどのような処理をするかの設定となります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、メトリック値=3で保持している経路情報のみ送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match metric 3 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#redistribute connected route-map map1

### コマンド書式

> match metric <メトリック値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> メトリック値 | メトリック値に一致する経路を特定します。 | 0〜4294967295 | 省略不可

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ