## ip address

> ループバックインタフェースのIPアドレスを指定します。
> サブネットマスクは、自動的に255.255.255.0に設定されます。

### 設定例１　ループバックのIPアドレスを192.168.0.1に設定する

> Router(config)#interface loopback 1 Router(config-if loopback 1)#ip address 192.168.0.1

### コマンド書式

> ip address <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | インタフェースに割り当てるIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ループバックインタフェースに、IPアドレスが割り当てられません。

## 設定モード

> ループバックインタフェース設定モード

トップページへ