## logging-level flog

> flogをSYSLOGで送信する際の、ログ出力レベルを設定します。
> flogを、syslogで送信したい場合は、本コマンドで、syslog levelコマンドで指定したレベル以上のレベル値を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　flogの出力レベルを3（ERR）とする

> Router (config)# logging-level flog 3

### コマンド書式

> logging-level flog {<エラーレベル値>| none}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> エラーレベル値 | flogの主力エラーレベル | 0〜7 | 省略不可
> none | syslogを送信しません | none | 省略不可

### この設定を行わない場合

> flogをsyslogで送信しません。

### 出力エラーレベルとは？

> syslogのメッセージでは、レベルという領域が規定されています。
> 通常は、メッセージを受信した管理者が、どのような緊急性のあるメッセージなのかを把握するために利用します。
> syslogのレベルは、プロトコルにより以下８段階に規定されています。

> レベル名 | レベル番号 | メッセージの内容・緊急度
> --- | --- | ---
> EMERG | 0 | システムが利用できなくなった（ぐらい緊急度が高い）
> ALERT | 1 | 早急に対応しなくてはならない
> CRIT | 2 | 緊急状態
> ERR | 3 | エラー発生状態
> WARNING | 4 | 注意が必要
> NOTICE | 5 | お知らせ程度
> INFO | 6 | 情報
> DEBUG | 7 | デバッグメッセージ

### FITELnet−F120のflogとは？

> FITELnet-F120で、logオプション付きのアクセスリスト（dynamic設定のものは除く）でフィルタリング対象となったパケットをロギング（Filtering Log）することができます。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ