## set redundancy distance

> メインSA障害時に、バックアップSAに切替わる際のバックアップ経路のdistance値を設定します。

### 設定例１　バックアップ時に登録する経路情報のdistance値を10にする

> Router(config)# crypto map 1 Router(config-crypto-map)# set redundancy distance 10

### コマンド書式

> set redundancy distance <distance値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> distance値 | バックアップ経路のdistance値を設定します。 | 1〜255 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> バックアップ経路の優先度が最優先となってしまうため、unicastRIPもスタティックルートも無効となります。

### （参考）他のプロトコルのdistance値

> 他のプロトコルのdistance値は、以下のようになっています。

> プロトコル | デフォルト値 | 備考
> --- | --- | ---
> スタティック | 1 | 変更可能
> 直接ルート | - | 変更不可
> BGP（external） | 20 | 変更可能
> BGP（internal） | 200
> BGP（local） | 200
> RIP | 120 | 変更可能
> IKEルート | 0 | 変更不可
> SA-upルート | 0 | 変更可能
> REDUNDANCYルート | 0 | 変更可能

## 設定モード

> VPNセレクタ設定モード

トップページへ