## neighbor weight

> BGPピアに重み付けを設定します。
> 同じ宛先への複数経路を学習した場合に、どの情報（どのBGPピアからの）を有効とするかの指針として使用します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）のWEIGHT値を"65535（優先度最高）"に設定する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 weight 65535

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> weight <Weight値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> weight値 | 指定しているBGPピアからの経路情報の優先度を指定します。 優先度は、0（最低）〜65535（最高）の範囲で設定できます。 | 0〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 他の BGP ピアを通って学習した経路ではデフォルトのweightは 0
> ローカルルータによって生成された経路ではデフォルトのweightは 32768になります。

### FITELnet-F120のBGP最適経路選択

> FITELnet-F120のBGPでは、以下の順で最適経路の選択を行ないます。

> 優先順位 | 属性 | 内容
> --- | --- | ---
> 1 | NEXT_HOP属性 | NEXT_HOP属性で指定されたNEXT_HOPへの経路がない場合は無効経路となる
> 2 | WEIGHT値 | BGPピアに設定したWEIGHT値により、WEIGHT値の大きいBGPピアからの情報が優先される
> 3 | LOCAL_PREF属性 | LOCAL_PREF値の大きい経路が優先される
> 4 | LOCAL | FITELnet-F120が生成したBGP経路が優先される
> 5 | AS_PATH属性 | AS_PATH長が短い経路が優先される。ただし、bgp bestpath as-path ignoreコマンドが設定されている場合は、AS_PATH長を考慮しない
> 6 | ORIGIN属性 | ORIGIN属性の優先度はIGP＞EGP＞incomplete
> 7 | MED値 | MED値の小さい経路が優先される
> 8 | E-BGP or I-BGP | BGPのピアタイプの優先度は、E-BGP > I-BGP
> 9 | IGPメトリック | NEXT_HOP属性で指定されたNEXT_HOPへのメトリック値が小さい経路が優先される
> 10 | router-id | ピアのrouter-id値の小さい経路が優先される。ただしbgp bestpath compare-routeridが指定されている場合に限ります。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ