## encryption

> Phase1の暗号アルゴリズムを設定します。FITELnet-Fシリーズの暗号アルゴリズムには、DES（56bit DES-CBC）と、3DES（168bit DES）とAES（128bit、192bit、256bit）があります。
> この設定は、SAを確立する相手と同じ設定である必要があります。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Phase1の暗号化アルゴリズムをAES(128bit)方式とする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#encryption aes 128

### コマンド書式

> encryption <暗号化アルゴリズム>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 暗号化アルゴリズム | Phase1の暗号化アルゴリズムを指定します。 des…56bit DES-CBC 3des…3DES（168bit DES） aes 128…AES 128bit aes 192…AES 192bit aes 256…AES 256bit | des 3des aes 128 aes 192 aes 256 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> DES方式を使用します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ