## EWANインタフェース設定モード

> EWANインタフェース設定モードに移行します。
> EWANインタフェースモードで設定できるコマンドについては、こちらを参照してください。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

> 同一物リポートで、EWANインタフェースと、PPPoEインタフェースが共存することはできません。両方の設定がされていると、elogに「ewan and pppoe interface duplicate set」と書かれ、インタフェースが起動しません。

### 設定例１　EWANインタフェース設定モードに移行する

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#

### コマンド書式

> interface ewan <EWAN番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> EWAN番号 | EWANポートの番号を指定します。 | 1〜2 | 省略不可

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ