## upnp-server target-interface

> UPnP機能を使用するインタフェースを指定します。
> UPしているインタフェースのうち、priorityが最も小さいインタフェースを使用します。
> ただし、同じpriority の場合には、config に表示される順となります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例　UPnP機能を使用するインタフェースをPPPoE１に指定する

> Router(config)#upnp-server target-interface pppoe1

### コマンド書式

> upnp-server target-interface <インタフェース名> [優先度]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | UPnP機能を使用するインタフェースを指定します。 | ewan 1〜2 pppoe 1〜5 dialer 1〜4 | 省略不可
> 優先度 | UPnP機能を使用するインタフェースの優先度を指定します。 | 0〜100 | 50

### この設定を行わない場合

> 設定をしていないインタフェースで、UPnP機能を使用できません。
> 全てのインタフェースを設定していない場合は、Connectionサービスはdown状態とみなします。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ