## idtype-pre

> Aggressiveモードで、通知するIDの形式を定義します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　Aggressiveモードで通知するIDを、FQDN形式とする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#idtype-pre fqdn

### コマンド書式

> idtype-pre <IDタイプ>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IDタイプ | Aggressiveモードで自身のIDを通知する際のタイプを指定します | fqdn userfqdn | 省略不可

### この設定を行わない場合

> userfqdn(UserFQDN)を使用します。

### FQDN/User-FQDNとは？

> FQDNとは、Fully-qualified domain namesの略です。ホスト名から全ての情報をもつドメイン名のことを言います。
> User-FQDN形式とは、電子メールアドレスの書式として使用される「ユーザ名@ドメイン名」の書式です。
> Aggressiveモードでは、通知するIDの形式を対向装置で受け入れ可能なものとする必要があります。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ