## timers basic

> RIPに関するタイマ値を設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　定期送信間隔を30秒、経路情報を無効とするまでの時間を180秒、経路情報を削除するまでの時間を120秒とする

> Router(config)#router rip Router (config-rip)#timers basic 30 180 120

### コマンド書式

> timers basic <定期送信間隔> <経路情報を無効とするまでの時間> <経路情報を削除するまでの時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 定期送信間隔 | RIPの定期送信間隔（単位：秒）を指定します。 | 5-2147483647 | 省略不可
> 経路情報を無効とするまでの時間 | RIPのレスポンスを受信しなくなってから、経路情報を無効とするまでの時間（単位：秒）を指定します。 指定した時間内にレスポンスを受信しないと該当経路情報は無効となり、ルーティングテーブルからは削除されます。 | 5-2147483647 | 省略不可
> 経路情報を削除するまでの時間 | 経路情報を無効としてから削除するまでの時間（単位：秒）を指定します。 この状態では、RIPテーブルにメトリック16で保持されて広告されます。 | 5-2147483647 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> タイマの内容 | デフォルト値
> --- | ---
> 定期送信間隔 | 30
> 経路情報を無効とするまでの時間 | 180
> 経路情報を削除するまでの時間 | 120

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ