## bgp default ipv4-unicast

> BGPピアと交換するアドレスファミリーのデフォルトをIPv4とします。IPv6をデフォルトとする場合は、disableを設定します。
> disableに設定した場合で、IPv4の経路交換を行なう場合は、neighbor activate enableコマンドでBGPピアを指定する必要があります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピアとの経路交換デフォルトをIPv6とする

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#bgp default ipv4-unicast disable

### コマンド書式

> bgp default ipv4-unicast { enable | disable }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> enable | disable | BGPピアと交換するアドレスファミリーのデフォルトをIPv4とするかどうかを指定します。 enable…デフォルトをIPv4とする disable…デフォルトをIPv6とする | enable disable | 省略不可

### この設定を行わない場合

> IPv4ユニキャストは交換できます。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ