## sw

> EthernetのMDI/MDI-Xを設定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　LAN（ポート番号4）を、MDI-Xに設定する

> Router(config)#line lan 1 Router(config-line lan 1)# sw 4 mdi-x

### コマンド書式

> sw <インタフェース番号> <mdi | mdi-x | auto>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース番号 | LANインタフェースには、4つのポートがあるので、その番号を指定します。 EWANインタフェースの場合は、"1"を指定します。 |
> LANインタフェース | 1〜4
> EWAN#1,EWAN#2インタフェース | 1
> | 省略不可
> mdi | mdi-x | auto | 設定しているEthenetインタフェースのMDI/MDI-Xを設定します。 |
> mdi | MDIポート
> mdi-x | MDI-Xポート
> auto | 自動切換
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 自動切換で動作します。

### MDI/MDI-Xとは？

> Ethernetポートにおいて、DTEとして使用するポートを"MDIポート"、DCEとして使用するポートを"MDI-Xポート"といいます。
> 通常のNICはMDIポート、HUBはMDI-Xポートで運用されています。
> ストレートケーブルを使用する場合、相手がMDIである場合は自分はMDI-X、相手がMDI-Xである場合は自分はMDIでなくてはなりません。
> 接続相手が自動切換の装置の場合は、本装置では自動切換にしないようにしてください。Ethernetが使用できない場合があります。

## 設定モード

> Ethernet設定モード

トップページへ