## ipv6 enable

> インタフェースにグローバルアドレスを割り当てず（ipv6 addressコマンドを使用しない）、リンクローカルアドレスのみでIPv6通信を行なう（同一リンク内のみの通信）場合に指定します。

### 設定例１　LANインタフェースを、リンクローカルアドレスのみで使用する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ipv6 enable

### コマンド書式

> ipv6 enable

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> ipv6 address コマンドで、IPv6アドレスを明示的に設定しない場合、リンクローカルアドレスが割り当てられません。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ