## auto connect

> データ発生時に、ダイヤルアップ回線の自動発呼を行うかどうかの設定をします。

### 設定例１　自動発呼を行うように設定します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#auto connect on

### コマンド形式

> auto connect {on | off}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> on | off | データ発生時に、自動的に接続するかどうかを設定します |
> on | 自動接続する
> off | 自動接続しない
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> データ発生時に、ダイヤルアップ回線の自動接続を行います。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ