## authentication

> Phase1の認証方式を設定します。認証方式には、電子証明書（RSA）方式／Pre-shared key※の2方式があり、それぞれ拡張認証を行うかどうかを指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
> ※Pre-shared key･･･一般的に「事前共有鍵」「共有秘密鍵」と呼ばれます。

### 設定例１　認証方式を、Pre-shared key（拡張認証なし）とする

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)# authentication prekey

### コマンド書式

> authentication <認証方式>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 認証方式 | Pre-Shared Keyによる方式とするか、RSA signature方式または、拡張認証を行なうかどうかを選択します。 prekey…Pre-Shared Key認証・拡張認証なし prekeyxauth…Pre-Shared Key認証・拡張認証あり rsasig…RSA signature認証・拡張認証なし rsasigxauth…RSA signature認証・拡張認証あり | prekey prekeyxauth rsasig rsasigxauth | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Pre-shared key（拡張認証しない）方式を使用します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ