## forced disconnect cumulative-time

> 1ヶ月で許可する累積許容時間を指定します。
> 累積許容時間がここで設定した値を超えた場合は、現在接続中であれば切断し、以降の発信動作を停止します。
> calender setコマンドや、SNTP機能により、現在時刻の内容に、月が進む変更があった場合は、課金リミッタの状態を初期化します。
> ・毎月1日の0:0:0に、課金リミッタ情報はクリアされます。
> その際、発信が制限されている状態も解除されます。
> ・現在の状況は、show limiter cumulative-time statusコマンドで確認できます。
> ・発信が制限されている場合は、clear forced disconnect cumulative-time mobileで解除することができます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

> ※回線接続中に設定を変更してrefreshした場合、タイマはそのまま保持されます。
> また、強制切断のタイマが設定値を超えていた場合、接続は強制的に解除されます。

### 設定例１　1ヶ月の累積許容時間を2000分に制限する

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#forced disconnect cumulative-time 2000

### コマンド形式

> forced disconnect cumulative-time <累積許容時間> [<プレアラート値>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 累積許容時間 | 1ヶ月の接続累積許容時間（分）を設定します。 offを指定することで制限を無効にします。 | off 60〜2400 | 省略不可
> プレアラート値 | 設定した累積許容時間に対して、警告を発する値（単位：%）を設定します。 warning-onlyを指定することで、累積許容時間を超えた場合に警告と共にログを残しますが、回線は接続されたままになります。 | warning-only 1〜99 | 設定値の90%で警告状態となります。

### この設定を行わない場合

> 累積許容時間を制限しません。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ