## crypto map

> VPNピアとのセレクタ情報のエントリを設定する為に、VPNセレクタ設定モードに移行します。
> 設定の際は、セレクタ名称、シーケンス番号（1〜64）を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
> VPNセレクタ設定モードで使用できるコマンドはこちらです。

### 設定例１　VPNセレクタ設定モード（セレクタ名称：Tokyo）に移行する

> Router(config)#crypto map Tokyo 1 Router(config-crypto-map)#

### コマンド書式

> crypto map <セレクタ名称> <シーケンス番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> セレクタ名称 | VPNセレクタの名称を指定します。 PPPoEインタフェース設定モード/EWANインタフェース設定モードで、適用するVPNセレクタを指定しますので、わかりやすい名称にしてください。 | 最大16文字の英数字 | 省略不可
> シーケンス番号 | シーケンス番号を指定します。 既に使用したシーケンス番号と同じ番号を重複して使用すると以前設定した内容を上書きします。 | １〜64 | 省略不可

> 最大エントリ：64エントリ

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ