## offset-list

> access-listで指定した経路情報の送受信RIPに対して、任意のメトリック値を加算します。
> RIP送信時は、設定したメトリック値を加算後にRIPを送信し、RIP受信時は設定したメトリック値を加算後に経路登録を行います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　192.168.100.0/24にマッチする経路情報のRIP受信時に、メトリック値に3を加算してRIPテーブルに登録する

> Router(config)#access-list 10 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 Router(config)#router rip Router(config-rip)# offset-list 10 in 3

### コマンド書式

> offset-list <access-list番号> { in | out } <メトリック値> [インタフェース名]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> access-list番号 | メトリック値を加算対象とするアクセスリストの番号を指定します。 | <1-99> <1300-1999> | 省略不可
> {in | out} | in（受信時）または、out（送信時）のどちらでメトリック値を加算するかを指定します。 | in out | 省略不可
> メトリック値 | 加算するメトリック値を指定します。 | 0〜16 | 省略不可
> インタフェース名 | 適用するインタフェースのインタフェース名を指定します。 | lan 1 ewan 1〜2 pppoe 1〜24※1 dialer 1〜20※2 vlanif 1〜16 | 全インタフェースで適用

### この設定を行わない場合

> RIP受信時にメトリック値が1加算されます。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ