## set as-path prepend

> 経路情報のAS-PATH属性を追加します。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、AS-PATH属性として、300をつけて送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set as-path prepend 300 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set as-path prepend <AS番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> AS番号 | AS-PATH属性に付加するAS番号を設定します。 | 1〜65535 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> AS-PATH属性を操作しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ