## distance bgp

> EBGP／IBGP／ローカル経路についてディスタンス値を設定します。
> distance値は、値が小さいほど優先度が高くなります。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　E-BGP／I-BGP／ローカル経路のdistance値を、それぞれ30／２１０／２５０に設定する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)#distance bgp 30 210 250

### コマンド書式

> distance bgp <external> <internal> <local>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <external> <internal> <local> | external(EBGP), internal(IBGP), local それぞれについてディスタンス値を設定します。 | 1〜255 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 経路 | distance値
> --- | ---
> E-BGP | 20
> I-BGP | 200
> ローカル経路 | 200

### （参考）他のプロトコルのdistance値

> 他のプロトコルのdistance値は、以下のようになっています。

> プロトコル | デフォルト値 | 備考
> --- | --- | ---
> スタティック | 1 | 変更可能
> 直接ルート | - | 変更不可
> BGP（external） | 20 | 変更可能
> BGP（internal） | 200
> BGP（local） | 200
> RIP | 120 | 変更可能
> IKEルート | 0 | 変更不可
> SA-upルート | 0 | 変更可能
> REDUNDANCYルート | 0 | 変更可能

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ