## pppoe server

> PPPoE 接続相手の名称を設定します。この設定は、わかりやすい名称を設定してください。
> PPPoEを使用する場合は、この設定が必須になります。

### 設定例１　接続する相手名称を”A-Provider"に設定する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe server A-Provider

### コマンド書式

> pppoe server <PPPoE接続相手名称>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> PPPoE接続相手名称 | PPPoE 接続相手の名称を設定します。 | 20文字以内の文字列 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> PPPoEが使用できません。

### この設定は何に使われるのか？

> 接続相手の設定を見分けるための名称です。プロバイダに接続するためのパラメータではありません。
> FITELnet-F120では、同時に5セッションのPPPoEを設定できますので、わかりやすいように名称をつける目的の設定です。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ