## redundancy

> 冗長機能設定モードに移行します。

### 設定例１　冗長機能設定モードに移行します。

> Router(config)# redundancy Router(config-redundancy)#

### コマンド書式

> redundancy

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> 冗長機能を使用できません。

### 冗長機能とは？

> FITELnet−F120では、EWANポートを2ポート、シリアルインタフェース、モバイルインタフェース（オプション）を搭載しています。
> これらのインタフェースを利用して、例えばEWAN側の回線障害を、シリアルインタフェースを使ってバックアップするような運用を行なうことができます。この機能を冗長機能と呼んでいます。
> FITELnet-F120の冗長機能は、以下の組み合わせで使用することができます。

> メインインタフェース | バックアップインタフェース
> --- | ---
> EWAN #1ポート | EWAN #2ポート
> EWAN #2ポート | EWAN #1ポート
> EWAN #1/#2ポート | シリアルインタフェース※1※２
> EWAN #1/#2ポート | モバイルインタフェース※２
> EWAN #1/#2ポート | FITELnet-E30

> ※１：シリアルインタフェースにはモデムを接続してください。
> ※２：シリアルインタフェースとモバイルインタフェースを同時に使用することはできません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ