## version

> 装置として採用するRIPのバージョンを指定します。インタフェース毎の指定はip rip {send/receive} version を用います。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　RIP version 2を使用する

> Router(config)#router rip Router (config-rip)# version 2

### コマンド書式

> version { 1 | 2 }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 1 | 2 | RIPのバージョンを指定します。 | 1 2 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> バージョン2となります。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ