## neighbor ebgp-multihop

> BGPピアが、E-BGPセッションであり、直接接続されていないネットワークに存在する場合に指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）が、直接接続されていないネットワーク上にあり、E-BGPである

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 ebgp-multihop

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> ebgp-multihop [最大ホップ数]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | BGPピアのIPアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> 最大ホップ数 | BGPピアとしてセッションを確立するための最大ホップ数を設定します。 | 1〜255 | 255

### この設定を行わない場合

> E-BGPの場合は、直接接続されていると判断します。

### 注意

> ebgp-multihopを指定しなくてはいけないBGPピアの場合は、他の経路情報手段（RIPやスタティックルーティング）で、そのBGPピアへの経路を取得しておく必要があります。
> 取得していない場合は、BGPのセッションを確立することはできません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ