## vpnlog-detail

> IKE、IPSECネゴのvpnlogと、keepalivefailのvpnlog出力をピアNo.ごとに設定します。
> また、本コマンドを設定すると、vpnlog enableコマンドで設定した内容が有効になりません。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　keepalivefailのvpnlog出力を全て表示します。

> Router(config)#crypto ipsec-log Router(config-ipsec-log)#vpnlog-detail all

### コマンド書式

> vpnlog-detail ［all | [<属性> <ピア番号>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 属性 | ピア番号を範囲で指定するために、ポート属性を指定します。
> all | 全てのピア番号が対象となります
> eq | 指定するピア番号を持つパスが対象となります。
> gt | 指定するピア番号より大きい番号を持つパスが対象となります。
> lt | 指定するピア番号より小さい番号を持つパスが対象となります。
> neq | 指定するピア番号以外の番号を持つパスが対象となります。
> range | ピア番号の範囲を指定し範囲内の番号を持つパスが対象となります。
> | all eq 1〜32 gt 1〜31 lt 2〜32 neq 1〜32 range 1〜32 1〜32 | 全パス対象に全てのログを表示します。

## 設定モード

> IPsecログモード

トップページへ