## neighbor <ip-address> dont-capability-negotiate

> OPEN メッセージのオプションとしてケイパビリティ交渉つけないで送信する場合に指定します。
> FITELnet-F120がケイパビリティ交渉を行なう際に通知するケイパビリティは、以下です。
> ・Multi Protocol Extention Capability (address-family ipv4 unicast/multicast)
> ・Route Reflesh（old & new)
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）には、ケイパビリティ交渉を行なわない

> Router(config)# router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 dont-capability-negotiate

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> dont-capability-negotiate

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> 設定に応じてケイパビリティ交渉を行います。

### ケイパビリティ交渉とは？

> BGPの通信の最初に行なうOPENメッセージで、自身がサポートするオプション機能（能力：ケイパビリティ）を相手に通知します。
> これは、新しい機能やマルチプロトコル機能などの能力を通知し合うことで相手の能力を知り、無意味なUPDATEメッセージを送受信する必要がなくなるメリットがあります。
> ケイパビリティ交渉を行なわない場合は、全てのオプション能力がない物（そのようなUPDATEメッセージは送られてこない）として扱われます。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ