## calling idle-timeout

> ダイヤルアップ接続でmobile発呼時の無通信監視時間(sec)を設定します。

### 設定例１　無通信監視時間を60秒に設定します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#calling idle-timeout 60

### コマンド形式

> calling idle-timeout {off | <1〜3600>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> off | <1〜3600> | 発呼時の無通信監視時間を設定します。 | off | 発呼時の無通信監視を行いません。 | 60
> 1〜3600

### この設定を行わない場合

> 発呼時の無通信監視時間を60秒に設定します。

## コマンド形式

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ