# SNMP

> SNMP（Simple Network Management Protocol）とは、TCP/IPネットワーク環境での管理プロトコルです。管理する側の「SNMPマネージャ」と管理される側の「SNMPエージェント」の2つでMIB(Management Information Base)と呼ばれる管理情報を交換することで、機器の管理が行なわれます。
> SNMPエージェント機能を使用することにより、SNMPマネージャから、FITELnet-F120を監視することができます。
> 本機能を使用するには、FITELnet-F120にSNMPマネージャのIPアドレスを登録する必要があります。
> FITELnet-F120では、4件のSNMPマネージャを登録できます。

## 関連コマンド

### snmp-server host

> SNMPマネージャを登録する際は、snmp-server hostコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#snmp-server host 10.0.0.1 public v2c snmp

トップページへ