## neighbor <ip-address> override-capability

> OPEN メッセージのオプションによるケイパビリティ交渉の結果を自身のケイパビリティで上書きします。
> neighbor strict-capability-match と同時に設定することはできません。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　BGPピア（10.0.0.1）のケイパビリティ情報を、FITELnet-F120自身のケイパビリティ情報に書き換える

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 override-capability

### コマンド書式

> neighbor <IPアドレス> override-capability

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> ケイパビリティを上書きしません。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ