# VPN

> VPN(Virtual Private Network)は、インターネットのような開かれたネットワークを、あたかも専用線のような閉ざされたネットワークのように利用する技術です。
> FITELnet-F120はVPNの中の、ネットワーク層の暗号化／認証に特化したIPsec（IP Security）をサポートしており、専用線を用いなくても、安価にセキュリティの高いネットワークを構築できます。
> さらに、FITELnet-F120では、暗号化／認証の処理をハードウェアで行っており、IPsecの性能に優れているという特徴があります。

## 認証方法

> FITELnet-F120の認証方法には、認証用の共通鍵｢Pre-Shared Key｣をVPN装置に登録し、それらのPre-Shared Keyを使用して各々のVPN装置を認証する方法と、PKI（Public Key Infrastructure）を利用したRSA siguatureにより認証を行う方法を共にサポートしています。

## 関連コマンド

### vpn enable

> IPsec機能を使用したVPN通信を行う場合は、vpn enableコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#vpn enable

トップページへ