# DNSサーバ

> DNS（Domain Name System）は、www.furukawa.co.jpのようなホスト名から、xxx.xxx.xxx.xxxのようなIPアドレスを見つけ出すしくみです。この機能を実現するためのデータベースをもつホストをDNSサーバといいます。
> DNSサーバのIPアドレスは、通常、プロバイダから書面、またはPPPoEなどで動的に割り当てられます。

> FITELnet-F120では、簡易DNSサーバ機能をサポートしています。

## 関連コマンド

### proxydns mod

> FITELnet-F120では、簡易DNSサーバ機能を使用する際に、proxydns modeコマンドを利用して設定します。

> Router(config)# proxydns mode both

### ip name-server

> FITELnet-F120で、DNSリゾルバを動作させる場合に、DNSサーバのIPアドレスを設定する際に、ip name-serverコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#ip name-server xxx.xxx.xxx.1 Router(config)#ip name-server xxx.xxx.xxx.2

トップページへ