## ip address

> 電子証明書に含めるIPアドレスを設定します。IPアドレスの情報を含めない場合は、設定の必要はありません。

### 設定例１　電子証明書に含めるIPアドレスとして、192.168.1.1を設定する

> Router(config)#crypto ca identity Router(config-ca-identity)#ip address 192.168.1.1

### コマンド書式

> ip address <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | 電子証明書に含めるIPアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 電子証明書に、IPアドレスを含めることはできません。

## 設定モード

> 電子証明書（自身のID）設定モード

トップページへ