## ikealive retry max

> IKE KeepAliveのリトライ回数を設定します。

### 設定例１　IKE KeepAliveのリトライ回数を3回に設定する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)# ikealive retry max 3

### コマンド書式

> ikealive retry max <リトライ回数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> リトライ回数 | IKE KeepAliveのリトライ回数を設定します。 | 1〜5 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> リトライ回数は1回です。

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ